|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Position | Leistungsbeschreibung | Einheitspreisin EUR | Gesamtpreisin EUR |

.............. **Speicherbehälter**
als Unterflur-Vorstufe für Wasserrückgewinnungsanlagen bei der Fahrzeugwäsche, entsprechend technischer Daten und Merkmale wie folgt:

* Typ **3A-Sp**
* mit **RAL-GZ 693** Abscheideranlagen und nach GET-Güterichtlinien
* unabhängige Fremdüberwachung durch externe Prüfstelle
* Behälterherstellung in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton nach DIN 1045-4 mit geprüfter Typenstatik
* Stahlbetonbehälter Wandstärke 15 cm, Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung
* wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflageringe (AR-V) notwendig ist, sind Schachtringe im lichten Maß des Behäl-terdurchmessers aufzusetzen
* Innenwandflächen sind mit einer gegenüber den auftretenden Flüs-sigkeiten beständigen Beschichtung versehen
* gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, bestän-dige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
* mit zulaufseitiger Prallplatte aus Edelstahl Rostfrei® (Werkstoff 1.4301)
* mit zusätzlichem Anschluss KG DN 150 als Leerrohr für Elektro- und Entnahmeleitung
* mit nutzungsabhängigen und auf die Wasserrückgewinnungsanla-ge abgestimmten Bohrungen; Lage nach Vorgabe
* mit Betontrennwand zur Trennung der beiden Funktionsbereiche

Ergänzung technischer Daten, Alternativen und Optionen auswählen:

* Volumen Speicherbehälter: **x** Liter
* Zu- und Ablaufnennweite DN: **x** mm
* Zulauftiefe OK Gelände bis Rohrsohle: x mm
* schwerstes Einzelteil ca.: x kg
* Anlagenanordnung mit/ohne Abscheider
* Schachtaufbau: Konus/Abdeckplatte
* eine Wartungsöffnung (Schachtaufbau Konus)
* eine/zwei Wartungsöffnungen (Schachtaufbau Abdeckplatte)
* Schachtabdeckung nach DIN EN 124/DIN 1229 Kl. B 125 / D 400
* Rohrsystem: KG / PE-HD
* Lastübertragungsringe (anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht)
* mit PE-HD-Innenauskleidung
* Anlagenanordnung mit / ohne Abscheider
* Fabrikat der Recyclinganlage \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Produkthersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel.: 0821/5 68 86 – 0, Fax: - 99

E-Mail: technik@3a-wassertechnik.de

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube

Versetzen in vorbereitete Baugrube
(Abscheideranlage wird bauseits beigestellt)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl | 1 |  Stück |  ................ |  .................. |

Anmerkungen:

1. Die blaue Schrift ist gezielt zu bearbeiten: Ergänzungen technischer Daten und Auswahl (Text ggf. löschen).
2. Die Ausschreibung ist ggf. durch die normativ geforderte Generalinspektion und ggf. Inbetriebnahme vor Ort zu ergänzen.